### Сколько стоит стандартная установка кондиционера + материалы?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель, Btu / м² | холод / обогрев | Цена, руб |
| 05 Btu / 15 м² | 1,5 / 1,6 кВт | **5000** |
| 06 Btu / 18 м² | 1,8 / 2,0 кВт | **6000** |
| 07 Btu / 20 м² | 2,0 / 2,2 кВт | **7000** |
| 08 Btu / 22 м² | 2,2 / 2,5 кВт | **7000** |
| 09 Btu / 25 м² | 2,5 / 2,7 кВт | **7000** |
| 10 Btu / 27 м² | 2,7 / 2,9 кВт | **7000** |
| 11 Btu / 30 м² | 2,8 / 3,0 кВт | **8000** |
| 12 Btu / 35 м² | 3,5 / 3,8 кВт | **8000** |
| 13 Btu / 38 м² | 3,8 / 4,0 кВт | **8000** |
| 18 Btu / 50 м² | 5,0 / 5,5 кВт | **8000** |
| 22 Btu / 60 м² | 6,0 / 6,5 кВт | **8000** |
| 24 Btu / 70 м² | 7,0 / 7,5 кВт | **9000** |
| 30 Btu / 90 м² | 9,0 / 9,5 кВт | **10000** |
| 36 Btu / 100 м² | 10,0 / 11,5 кВт | **11000** |

### Пример стандартной установки

### Сколько стоит стандартная установка кондиционера в два этапа + материалы?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель, Btu / м² | холод / обогрев | Первый этап | Второй этап |
| 05 Btu / 15 м² | 1,5 / 1,6 кВт | **6000** | **2000** |
| 06 Btu / 18 м² | 1,8 / 2,0 кВт | **6000** | **2000** |
| 07 Btu / 20 м² | 2,0 / 2,2 кВт | **6000** | **2000** |
| 08 Btu / 22 м² | 2,2 / 2,5 кВт | **6000** | **2000** |
| 09 Btu / 25 м² | 2,5 / 2,7 кВт | **6000** | **2000** |
| 10 Btu / 27 м² | 2,7 / 2,9 кВт | **6000** | **2000** |
| 11 Btu / 30 м² | 3,0 / 3,3 кВт | **7000** | **2000** |
| 12 Btu / 35 м² | 3,5 / 3,8 кВт | **7000** | **2000** |
| 13 Btu / 38 м² | 3,8 / 4,0 кВт | **7000** | **2000** |
| 18 Btu / 50 м² | 5,0 / 5,5 кВт | **7000** | **2000** |
| 22 Btu / 60 м² | 6,0 / 6,5 кВт | **7000** | **2000** |
| 24 Btu / 70 м² | 7,0 / 7,5 кВт | **8000** | **3000** |
| 30 Btu / 90 м² | 9,0 / 9,5 кВт | **9000** | **3000** |
| 36 Btu / 100 м² | 10,0 / 11,5 кВт | **10000** | **3000** |

### Какие работы включены в стандартную установку в один этап (в один выезд)?

* Монтаж внутреннего блока.
* Монтаж внешнего блока под окном.
* Прокладка межблочных коммуникаций до 5 метров.
* Прокладка коммуникаций наружу и декорирование их пластиковым коробом.
* Бурение одного отверстия (диаметр 5 см.) для вывода коммуникаций.
* Обматывание белой тефлоновой лентой до 5 метров.
* Подключение вилки.
* Пуско-наладка.
* Вакуумирование коммуникаций.

### Какие работы включены в стандартную установку в два этапа (в два выезда)?

**Первый этап:**

* Монтаж внешнего блока под окном.
* Прокладка межблочных коммуникаций до 5 метров.
* Бурение одного отверстия (диаметр 5 см.) для вывода коммуникаций.
* Обматывание белой тефлоновой лентой до 5 метров.

**Второй этап:**

* Монтаж внутреннего блока.
* Пуско-наладка.
* Вакуумирование коммуникаций.

### Какие материалы включены в стандартную установку?

* Комплект кронштейнов для установки наружного блока.
* Кабель межблочный - 5 м.
* Дренажный шланг - 5 м.
* Теплоизоляция 2 шт. - по 5 м.
* Медные трубки 2 шт. - по 5 м.
* Пластиковый короб - 1 м. под коммуникации.
* Герметизация пеной.
* Белая тефлоновая лента.
* Вилка.
* Кабель питания 3 м.

### Какие дополнительные работы и материалы не входят в базовый монтаж?

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительное оборудование для кондиционеров** | цена, руб |
| Зимний комплект -30 | **5000** |
| Зимний комплект -40 | **6000** |
| Дренажная помпа | **от 4000** |
| Козырёк внешнего блока | **2000** |
| Антивандальная защита | **3000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Монтаж дополнительного оборудования** | цена, руб |
| Доработка «Зимним комплектом -30» | **2000** |
| Доработка «Зимним комплектом -40» | **2000** |
| Монтаж дренажной помпы | **1500** |
| Монтаж козырька внешнего блока | **500** |
| Монтаж антивандальной защиты | **1000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стоимость штробления под закладку труб в стену** | цена, 30x30 мм | цена, 50x50 мм |
| Пеноблок | **350 руб. пог. метр** | **700 руб. пог. метр** |
| Газобетон | **350 руб. пог. метр** | **700 руб. пог. метр** |
| Пустотелый кирпич | **500 руб. пог. метр** | **1000 руб. пог. метр** |
| Полнотелый кирпич | **500 руб. пог. метр** | **1000 руб. пог. метр** |
| Бетон | **1000 руб. пог. метр** | **1500 руб. пог. метр** |
| Бетон армированный | **1000 руб. пог. метр** | **1500 руб. пог. метр** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Межблочные коммуникаций свыше 5 метров + работа** | цена, пог. метр |
| 1/4 - 3/8 (модели до 3,0 кВт) | **700 руб.** |
| 1/4 - 1/2 (модели до 5,0 кВт) | **1000 руб.** |
| 1/4 - 5/8 (модели до 7,0 кВт) | **1300 руб.** |
| 3/8 - 5/8 ( модели до 8,0 кВт) | **1500 руб.** |
| 1/2 - 3/4 ( модели свыше 10,0 кВт) | **2000 руб.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Нестандартная установка внешнего блока** | цена, руб |
| Демонтаж вентфасада/распил/доп. крепеж | **1500** |
| Работа с лестницы свыше 3х метров | **1000** |
| Монтаж на подставку + подставка | **2000** |
| Привлечение альпиниста | **от 5000** |
| Автовышка | **от 7000** |